|  |
| --- |
| **Проект** **благоустройства Детской игровой площадки** |



|  |
| --- |
| **Детская игровая площадка** |
| Подготовка основания | Площадь покрытия основаниявысота покрытия | 474,00 м²0,1 м |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Плитка EcoStep 500х500 40мм. |
|  | - | Отсев 6 мм. |
|  | - | Щебень гранитный фракции 5-20мм.-10см. |
|  | - | Уплотненный грунт |

 | Установка травмо-безопасного покрытия | 474,00 м² |
| Установка забора по периметру площадки | 93,41 м. |
| Установка входной калитки | 1 шт. |
| Установка малых архитектурных форм: скамейки урны | 4 шт.2 шт |
| Установка фонарей уличного освещения | 4 шт. |
| Установка Детской игровой площадки | комплект – 1 ед. |
|  | Установка качели | 1 шт. |
|  | Установка песочницы | 1 шт. |